AQ-V2400 MODEL HAVALANDIRMA KANALI VAKUM CİHAZLARI

HAVALANDIRMA KANALLARI İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR

Good-Way AQV2400 Vakum Cihazları kanal temizleme makinesiyle beraber havalandırma kanallarının (ısıtma, soğutma, klima vb) temizliğinde kullanılmaktadır. Her iki model makinede yüksek emiş gücü ve Hepa filtre dahil üç katlı filtre sistemine sahiptir. İki Vakum Cihazı da havalandırma kanalı temizliğinin kolay, hızlı ve verimli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
 
Tek motorlu AQ-V2400 Ultra emiş güçlü Vakum Cihazları, üç katlı filtreleme ve Hepa filtre sistemine sahiptir. Tek motorlu AO-V2400 Model Vakum 67 m3./dak. emiş gücündedir.Kanallar içerisindeki çözülmüş pislik, toz ve artık maddelerin randımanlı olarak temizlenmesi için Yüksek emiş güçlü Vakum gerekmektedir. Kanal Temizleme Makinesinin, temizleme şaftıyla birlikte fırçasının dönerek kanalın içerisinden ilerlemesiyle aynı anda Vakum Cihazı çözülmüş kir ve artık maddelerin tümünü 0.3 mikrona filtre ederek emip haznesinde toplamaktadır.
Vakum haznesi içerisindeki Büyük torba filtre, pislik ve artık maddelerin büyük çoğunluğunu tutmaktadır. Ufak taneli parçalar ise, sırasıyla elektrostatik, ön filtre ve son olarak da Hepa filtre sistemiyle 0.3 mikrona kadar filtre edilmektedir Böylece emiş esnasında cihazdan sadece temiz ve sağlıklı hava dolaşmaktadır.
Vakum Cihazları, hiç durdurulmadan sürekli (non- stop) çalışma özelliğine sahiptir.
Paslanmaz çelik yekpare dış gövdeye, geniş tipte lastiklere ve merdivenlerden indirip, çıkarabilmek için hareketli yürüme tertibatı mevcuttur.Kolay bakım için, tüm parçaları ayrılabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
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. Motor Gücü 

: 1 HP (1.1 kW) 7.5 (230 V)
. Güç kablosu 

: 7,62m
 
. Statik Su Asansör 
: 127mm
. Hava Deplasman 
: (Tam Filtreleme) AQ-V2400: 2.000 CFM (56 m3/min)
. Boyutlar 

: 860mm yükseklik x 810mm genişlik x 1120 mm derinlik
. Ağırlık 

: 71 kg
. HEPA Filtre 

: Sertifikalı 99,97% verimli 0.3 mikron 

ÖZELLİKLER
. Ağır hizmet motor - yüksek hava akımı
. Manometre - HEPA filtre monitör
. Modüler yapı - taşınabilir
. Büyük tekerlekler ve yükseltici-traktör - taşımak kolay
. 250mm veya 300mm - hortumlar - çok yönlü
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